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Технічні характеристики
Параметр	Значення
Модель	AFERIY AF P280
Хімічний склад акумулятора	Літій-залізофосфатний акумулятор (LiFePO4)
Ємність батареї	2048Wh, розширення до 10240Wh
Вихідна потужність інвертора	до 2800W (чиста синусоїда)
Порти змінного струму	4 порти, 220V-230V, 50Hz/60Hz, 2400W
Порти постійного струму	1×12V/25A, 2×12V/3A
Автомобільний порт DC/Car	1×12V/10A
Вихід DC5521	2×12V/3A
XT-60	1×12V/25A
Порти USB-C	1×140W PD, 2×20W PD
Порти USB-A	2×18W QC
Режим світлодіода	Постійне світло, режим миготіння та режим SOS
Вхід для заряджання змінного струму	Макс. 1800W
Вхід для сонячної зарядки (XT90)	Макс. 1200W, 11,5-55V, макс. 20А
Максимальний вхідний сигнал	2000W, з одночасним живленням від змінного струму та сонячної енергії
Час заряджання (від розетки змінного струму потужністю 1800W)	≈1,5 години
Час заряджання (від сонячну панель 1200W)	≈2,5 години
Час заряджання (від автомобільної розетки 120W)	≈17,5 годин
Час заряджання (від розетки змінного струму + сонячну панель 1200W)	≈1,7 години
Еко-режим	Так
Бездротова зарядка	Ні
Наскрізна зарядка	Так
Термін служби	4000+ циклів зарядки/розрядки до 80%
Система управління	MPPT-контролер заряду, BMS (захист від перевантаження по струму, перенапруги, перевантаження, перезаряду, перерозряду, короткого замикання) тощо
ДЖБ/UPS	Так
Інформаційний дисплей	Так
Кількість одночасно підключених приладів	15
Ліхтарик	Так
Габарити	398 × 280 × 335 мм
Вага	21,6 кг
Робоча температура	-10... +40°C
Сертифікація	UL, CE, FCC, PSE, RoHS та TELEC
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